00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Canva™ Wall_NL11
00.00.00	Systeemplafond FH m²   Rockfon® OneFrame A_E_X_600x600_L≥1820_B1820
Volgnr.  1.00

Omschrijving:
Rockfon® OneFrame is een complete oplossing voor het omkaderen van Rockfon® plafondsystemen met panelen 600 x 600 mm in diverse kantafwerkingen A, E of X. Rockfon OneFrame is geschikt voor het realiseren van (semi-) vrijhangende plafondeilanden in modulaire afmetingen en diverse lengtes. Verkrijgbaar in de kleuren: mat wit 11W of mat zwart 88B

Afmetingen eiland OneFrame (LxB): 
lengte ≥ 1820 mm x breedte 1820  mm

Systeemcomponenten:
Conform Rockfon® OneFrame system bestaat uit:
- Aluminium Frame (HxB): 80x32 mm
- Aluminium OneFrame buitenhoek (L): 910 mm inclusief kunststof connector
- Aluminium OneFrame lengteprofiel (L): 600 mm / 1200 mm / 1800 mm / 2400 mm / 3000 mm / 3600 mm
  inclusief kunststof lengte connector
- OneFrame verbindingsclips
- Rockfon® plafondpanelen met kantafwerking A, E, X
- Chicago Metallic ophangsystemen T15 of T24 Hook/Click
- OneFrame ophangset

Corrosiebescherming:
Classe B

Brandreactie:
De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1

Milieu:
Volledig recycleerbaar

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:
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