00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Canva™ Wall_NL11
[bookmark: _Hlk205457854]00.00.00	Systeemplafond FH m²   Rockfon® OneFrame Dznl/A24_L≥1820_B1820
Volgnr.  1.00

Omschrijving:
Rockfon® OneFrame is een complete oplossing voor het omkaderen van Rockfon® plafondsystemen met panelen 1800 x 600 mm in de kantafwerking Dznl/A24. Rockfon OneFrame is geschikt voor het realiseren van (semi-) vrijhangende plafondeilanden in modulaire afmetingen en diverse lengtes. Rockfon® OneFrame verkrijgbaar in de kleuren: mat wit 11W of mat zwart 88B

Afmetingen eiland OneFrame (LxB): 
lengte ≥ 1820 mm x breedte 1820  mm

Systeemcomponenten:
Conform Rockfon® OneFrame system bestaat uit:
- Aluminium Frame (HxB): 80x32 mm
- Aluminium OneFrame buitenhoek (L): 910 mm inclusief kunststof connector
- Aluminium OneFrame lengteprofiel (L): 600 mm / 1200 mm / 1800 mm / 2400 mm / 3000 mm / 3600 mm
  inclusief kunststof lengte connector
- Z-profiel 70 mm, lengte 1792 mm
- Universeel 90° verbindingsstuk
- Rockfon® plafondpanelen met verdekte kantafwerking Dznl/A24
- OneFrame ophangset

Corrosiebescherming:
Classe B

Brandreactie:
De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1

Milieu:
Volledig recycleerbaar

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
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